第２号様式（第７条関係）

**LED照明導入に関する確認書**

台東区長　殿

【改修内容】該当するものにチェックをすること。

□①直管型LEDランプ

□器具全体の取替えを行う。

□既設照明器具の一部を改修・改造する。＊

□既設照明器具にそのままLEDランプを装着する。＊

□②電球型LEDランプ

　　　□電気用品安全法（PSE）の基準に合致している。

□③LED誘導灯器具

　　　□消防法施行令第26条の基準を満たしている。

　　　□特定の化学物質がJIS C 0950;2008の附属書Aの表A.1の含有率基準値を超えていない。また、基準値を超える含有が許容されるものについては、上記JISの附属書Bに準じている。

　　　□器具が防爆型、防水型、防じん構造いずれにもあたらない。

□④LED非常用照明（施工する場合のみ）

　　　□建築基準法施行令第126条の5に基づく製品である。

□⑤その他

　　　（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　　　　　）

＊【安全性等の確認事項】

直管型ＬＥＤランプで既設照明器具の一部改修・改造または既設照明器具にそのまま

ＬＥＤランプを装着する場合は下記の事項を確認し、チェックをすること。

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 確認項目 | チェック | 備考 |
| １ | ソケット、電線、電源ターミナル（端子台）等に変色、硬化、ひび割れ、芯線露などはない。 | □ |  |
| ２ | 既設の安定器をそのまま使用する場合は、安定器が劣化していないか確認した。（照明器具の試用期間が３万時間を超えていない） | □ |  |
| ３ | ランプの電圧・電流は、内蔵安定器の定格値（ランプ電流）以下である。 | □ |  |
| ４ | 既設照明器具をそのまま利用、または改造してランプを装着しても安全性及び機能に問題はない。 | □ |  |

上記、確認事項を確認しました。　　　　　　　　　　　　令和　　　年　　　月　　　日

所在地

　　　　　　　　　　　　　　　施工事業者名

　　　　　　　　　　　　　　　代表者名

　　　　　　　　　　　　　　　担当者名

　　　　　　　　　　　　　　　電話番号